**写DM区――WD**

上位机到PLC

00

WD

@

FCS

命令格式

0000

……

\*

起始符 节点号 功能码 起始地址 写的数据 终止符

PLC到上位机

00

WD

@

FCS

命令格式

\*

起始符 节点号 功能码 结束码 终止符

00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RD | 有效 | 有效 | 有效 | 读D区 |
|  |  |  |  |  |

**校验码（FCS校验）的计算方法：**

例：以读00号机DM0000数据区命令为例进行说明

00

RD

@

5 7

\*

命令格式

0000

0001